자동차부분정비업의 작업 범위 해설

□ 근거법령 : 자동차관리법시행규칙 제131조의 제1항 제3호

모든 종류의 자동차의 구조 · 장치중 별표9 제2호 나목에 규정된 점검 · 정비

(부분도장을 제외한다) 및 이를 위한 그 밖의 구조 · 장치의 점검 · 정비를 수반하지

아니하는 단순한 탈 · 부착 행위

□ 별표9 제2호 나목(자동차부분정비업의 허용작업 범위)

(1) 원동기

실린더헤드 및 타이밍벨트의 점검 · 정비(원동기의 종류에 따라 매연측정기 ·

일산화탄소측정기 또는 탄화수소측정기를 갖춘 경우에 한한다.)

□ 실린더헤드를 점검 · 정비한 경우는 원동기 종류에 따라 반드시 매연 · 일산화탄소

또는 탄화수소 측정을 실시해야 함.

□ 윤활장치의 점검 · 정비

□ 디젤분사펌프 및 가스용기를 제외한 연료장치의 점검 · 정비

□ 가스용기를 제외한 기화기 및 믹셔의 점검정비는 허용함.

□ 냉각장치의 점검 · 정비

□ 배기장치의 점검 · 정비

(2) 동력전달장치

□ 클러치의 점검 · 정비

□ 변속기의 점검 · 정비

□ 수동 및 자동 변속기(밋션)점검 · 정비 및 교환을 허용함.

□ 차축 및 추진축의 점검 · 정비

□ 등속조인트의 점검 · 정비 및 교환을 허용함.

(3) 조향장치

□ 조향핸들의 점검 · 정비

□ 웜기어 · 너클 및 타이로드 엔드의 점검 · 정비 및 교환은 불가능하나,

허용작업 범위내의 점검 · 정비시 너클 및 타이로드 엔드가 연계되어 있는 경우는

단순 탈 · 부착은 가능함.

(4) 제동장치

□ 오일의 보충 및 교환

□ 브레이크 파이프 · 호스 · 페달 및 레버와 공기탱크의 점검 · 정비

□ 브레이크 휠실린더(캘리퍼) 및 브레이크 드럼의 점검 · 정비 및 교환은 불가능하나

동력전달장치의 차축(드라이브샤프트)과 주행장치 중 허브베어링의 점검 · 정비시

전륜 브레이크의 캘리퍼 점검 · 정비는 연계되는 단순 탈 · 부착은 가능함.

(5) 주행장치

□ 차륜(허브베어링을 포함한다)의 점검 · 정비(차륜 정렬은 부품의 탈거 등을 제외

한 단순조정에 한한다.)

□ 휠얼라이먼트 작업(조정)을 허용함.

(6)완충장치

□ 쇽업쇼바의 점검 · 정비

(7) 전기 · 전자장치

□ 전조등 및 속도표시등을 제외한 전기전자 장치의 점검 · 정비

(8) 기타

□ 판금 또는 용접을 제외한 차체의 점검 · 정비

□ 차체의 점검 · 정비는 범버 · 본넷트 · 문짝(도어) · 휀다 및 트렁크리드의 교환

등을 포함함.

□ 부분도장

□ 부분도장을 자동차관리법시행규칙 제131조 제1항 제3호의 규정에서 규제함.

□ 차내 설비의 점검 · 정비

□ 세차 및 새시 각부의 급유

□ 자동차의 점검 · 정비란?

□ 자동차 부품의 분해 · 조립 및 교환작업을 모두 포함함.